USB-Schaltmatrix Firmware Installationsprogramm
===============================================

System-Anforderungen:

	- Der Treiber der USB-Schaltmatrix muss installiert sein. Sollte dies
		nicht der Fall sein befindet sich der aktuellste Treiber im Ordner
		"CDM20602_880100". Eine detailierte	Installations-Anleitung befindet
		sich im Benutzerhandbuch.
	- Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 mit installierten
		USB-Schaltmatrix Hardwaretreibern.
	- Unter Windows XP muss das .NET-Framework 2.0 installiert sein.
		Dieses findet man bei Microsoft (www.microsoft.com) zum Herunterladen,
		einfach mal bei google nach "NetFx20SP2_x86.exe" suchen...

******************************************
* WICHTIGE HINWEISE VOR DER INSTALLATION *
******************************************

Sollte bei der Installation irgendetwas nicht so funkionieren wie beschrieben,
ist die einfachste und beste Lösung, folgendermaßen vorzugehen:

1.	Das Programm beenden (Notfalls mit Hilfe des Task-Managers).
2.	Die USB-Schaltmatrix ausschalten.
3.	Das USB-Kabel vom PC trennen.
4.	Nochmal von vorne beginnen.

Wenn der gleiche Fehler mehrfach auftritt, setzen sie sich bitte mit dem Kundenservice
in Verbindung!

****************************************************
* Ablauf bei der Installation einer neuen Firmware *
****************************************************

1.	USB-Schaltmatrix ausschalten und an den PC anschließen.
2.	Datei "USB_Schaltmatrix_Firmware_Updater.exe" ausführen.
3.	Als erstes muss der COM-Port der USB-Schaltmatrix ausgewählt werden. Erst
	wenn dies erledigt wurde kann bei Punkt 4 fortgesetzt werden.
4.	Button "Installation starten" klicken.
5.	Button "Bootloader starten" klicken.
6.	USB-Schaltmatrix wieder einschalten und warten, bis der Haken bei Punkt 5 gesetzt ist.
7.	Button "Firmware installieren" klicken und warten, bis ein Meldungsfenster erscheint.
8.	USB-Schaltmatrix ausschalten und Hinweis mit einem Klick auf Ok schließen.
9.  USB-Schaltmatrix wieder einschalten und warten, bis der Haken bei Punkt 7 gesetzt ist.
10. Wurde die Firmware erfolgreich installiert, wird noch ein Hinweis dargestellt und das
	Programm kann mit einem Klick auf "Firmware Installation beenden" geschlossen werden.